Terkait dengan pemberlakuan serevr DTE di area JTPM sebagai media distribusi utama laporan DTE per Anggota Bursa, berikut kami mengingatkan kembali ketentuan akses server tersebut:

1. Akses hanya dapat dilakukan melalui terminal yang terhubung ke JTPM-KSEI (Terminal C-BEST)
2. Alamat IP adalah 10.127.7.7 (Main) dan 10.127.7.8 (Backup)
3. Protokol yang digunakan adalah FTP
4. Username : [*Kode AB*]

Password : [*Password yang digunakan untuk membuka zip file DTE]*

Langkah-langkah akses server DTE di area JTPM adalah sebagai berikut:

1. Melalui web browser (internet explorer / firefox / chrome)
   1. Membuka web browser dengan meng-klik icon

 atau atau atau browser lainnya

* 1. Mengetikkan alamat ip yang dituju dengan mendefinisikan protokol yang digunakan yaitu

<ftp://10.127.7.7> atau <ftp://10.127.7.8> pada address bar kemudian tekan enter



* 1. Setelah itu akan muncul login form



* 1. Masukkan Username : [*Kode AB*]

Password : [*Password yang digunakan untuk membuka zip file DTE]*

* 1. Jika berhasil login akan terbuka halaman berikut



1. Melalui command prompt
   1. Tekan tombol + R



* 1. Ketik perintah “cmd” pada dialog form
  2. Muncul window command prompt
  3. 
  4. Ketikan perintah “ftp <spasi> 10.127.7.7” atau ftp <spasi> 10.127.7.8”



* 1. Masukkan Username : [*Kode AB*]

Password : [*Password yang digunakan untuk membuka zip file DTE]*



* 1. Login sukses akan memberikan pesan





Bagi pengguna ftp client lainnya mohon dapat dipastikan protokol FTP dalam mode Passive.

1. Menggunakan Winscp



1. Menggunakan Filezilla

